# ESP32 Web Flasher

브라우저에서 ESP32 계열 마이컴에 펌웨어를 플래시하는 Docker 기반 웹 애플리케이션입니다.  
별도 소프트웨어 설치 없이 Chrome/Edge 브라우저와 USB 케이블만으로 펌웨어를 구워 넣을 수 있습니다.

## 주요 특징

- **Web Serial API** — 드라이버·CLI 도구 없이 브라우저 직접 시리얼 통신
- **esp-web-tools v10** (Espressif 공식) — 안정적인 웹 컴포넌트 기반 플래싱
- **다중 바이너리 지원** — bootloader / partition table / application 개별 또는 병합 바이너리
- **펌웨어 관리** — 업로드·목록·삭제, UUID 기반 REST API
- **실시간 로그** — 색상 구분 시리얼 모니터 내장
- **Docker Compose** — 단일 명령으로 백엔드(Node.js) + 프론트엔드(Nginx) 기동

## 지원 칩

| 칩 패밀리 | 지원 여부 |
|----------|---------|
| ESP32-S3 | ✓ 권장 (내장 USB-OTG 지원) |
| ESP32-S2 | ✓ |
| ESP32-C3 | ✓ |
| ESP32    | ✓ |

## 브라우저 호환성

| 브라우저 | 지원 |
|--------|------|
| Chrome 89+ | ✓ |
| Edge 89+   | ✓ |
| Firefox    | ✗ (Web Serial 미지원) |
| Safari     | ✗ (Web Serial 미지원) |

> **참고:** HTTP(localhost 제외)에서는 Web Serial API가 동작하지 않습니다. 외부 배포 시 HTTPS가 필수입니다.

## 빠른 시작

### 사전 요구사항

- Docker Engine 20.10+
- Docker Compose v2+
- Chrome 89+ 또는 Edge 89+

### 실행

```bash
git clone https://gitea.byunc.com/byun/webflash.git
cd webflash
docker compose up -d --build
```

브라우저에서 `http://localhost:3100` 접속

### 중지

```bash
docker compose down
```

펌웨어 데이터까지 삭제하려면:

```bash
docker compose down -v
```

## 사용 방법

### 1단계 — 시리얼 연결 확인

1. ESP32를 USB 케이블로 PC에 연결
2. **포트 연결** 버튼 클릭 → 브라우저 포트 선택 대화상자에서 포트 선택
3. VID/PID가 표시되고 Espressif(0x303A) 장치 여부 확인

### 2단계 — 펌웨어 업로드

**펌웨어 업로드** 탭에서:

- 이름, 버전, 칩 패밀리 입력
- `.bin` 파일 드래그&드롭 또는 클릭하여 선택
  - 병합 바이너리(merged.bin): 펌웨어 하나만 업로드
  - 분리 파일: bootloader(0x0000) + partitions(0x8000) + app(0x10000)
- **서버에 업로드** 클릭

### 3단계 — 플래시

**플래시** 탭에서:

1. 목록에서 펌웨어 선택
2. **ESP32S3 플래시 실행** 버튼 클릭
3. esp-web-tools 대화상자에서 포트 선택 후 플래시 진행

## 플래시 파일 준비

### Arduino IDE에서 내보내기

```
Sketch → Export Compiled Binary
→ 스케치 폴더에 .bin 파일 생성
```

### 병합 바이너리 생성 (권장)

```bash
esptool.py --chip esp32s3 merge_bin \
  -o merged.bin \
  0x0     bootloader.bin \
  0x8000  partitions.bin \
  0x10000 app.bin
```

### PlatformIO 사용 시

```bash
pio run                      # 개별 바이너리 빌드
pio run --target mergebin    # 병합 바이너리 생성
```

## 프로젝트 구조

```
webflash/
├── backend/
│   ├── Dockerfile           # Node.js 20 Alpine 이미지
│   ├── package.json
│   └── server.js            # Express REST API 서버
├── frontend/
│   ├── Dockerfile           # Nginx Alpine 이미지
│   ├── nginx.conf           # 리버스 프록시 설정
│   ├── index.html           # 단일 페이지 앱 (한국어 UI)
│   ├── css/style.css        # 다크 테마 스타일
│   └── js/app.js            # Web Serial API 로직
└── docker-compose.yml
```

## REST API

| 메서드 | 경로 | 설명 |
|--------|------|------|
| `GET`    | `/api/health`                    | 헬스 체크 |
| `GET`    | `/api/firmware`                  | 펌웨어 목록 조회 |
| `POST`   | `/api/firmware/upload`           | 펌웨어 업로드 |
| `GET`    | `/api/firmware/:id/manifest`     | esp-web-tools 매니페스트 생성 |
| `DELETE` | `/api/firmware/:id`              | 펌웨어 삭제 |
| `GET`    | `/firmware/files/:filename`      | 바이너리 파일 서빙 |

### 업로드 요청 예시

```bash
curl -X POST http://localhost:3100/api/firmware/upload \
  -F "name=My Firmware" \
  -F "version=1.0.0" \
  -F "chipFamily=ESP32-S3" \
  -F "firmware=@app.bin" \
  -F "bootloader=@bootloader.bin" \
  -F "partitions=@partitions.bin"
```

### 매니페스트 응답 예시

```json
{
  "name": "My Firmware",
  "version": "1.0.0",
  "new_install_prompt_erase": true,
  "builds": [{
    "chipFamily": "ESP32-S3",
    "parts": [
      { "path": "/firmware/files/xxxx-bootloader.bin", "offset": 0 },
      { "path": "/firmware/files/xxxx-partitions.bin", "offset": 32768 },
      { "path": "/firmware/files/xxxx-app.bin",        "offset": 65536 }
    ]
  }]
}
```

## 환경 변수

| 변수 | 기본값 | 설명 |
|------|--------|------|
| `PORT` | `3000` | 백엔드 포트 |
| `NODE_ENV` | `production` | 실행 환경 |
| `ALLOWED_ORIGIN` | `*` | CORS 허용 오리진 |

## 기술 스택

| 영역 | 기술 |
|------|------|
| 백엔드 | Node.js 20, Express 4, Multer, UUID |
| 프론트엔드 | Vanilla JS, HTML5, CSS3 |
| 웹 서버 | Nginx Alpine (리버스 프록시) |
| 플래싱 | esp-web-tools v10, Web Serial API |
| 컨테이너 | Docker, Docker Compose |
| 저장소 | 파일 시스템 + JSON 메타데이터 |

## 보안 고려사항

- 파일 업로드는 `.bin` 확장자 및 32 MB 크기 제한
- XSS 방지를 위한 HTML 이스케이프 처리
- 외부 배포 시 HTTPS 적용 필수
- ESP32 Flash Encryption 활성화 권장 (펌웨어 덤프 방지)

---

## 동시 접속 및 상업 서비스 확장성

### 아키텍처 특성 — 서버는 플래싱에 관여하지 않음

플래싱은 **브라우저가 Web Serial API를 통해 USB로 직접** 처리합니다.  
서버는 manifest JSON과 펌웨어 .bin 파일을 제공하는 역할만 담당합니다.

```
사용자 브라우저  →  서버에서 manifest + .bin 다운로드 (수초)
사용자 브라우저  →  USB → ESP32  (플래싱, 서버 무관)
```

### 병목 지점 분석

| 구분 | 서버 부하 | 한계 |
|------|---------|------|
| HTML/JS/CSS 서빙 | Nginx — 매우 가벼움 | 수천 명 동시 가능 |
| Manifest JSON | ~1 KB, 순간적 | 수천 건/초 |
| **펌웨어 .bin 다운로드** | **← 실질 병목** | 네트워크 대역폭 |
| 플래시 실행 | 서버 무관 (브라우저-USB) | 무제한 |

### 대역폭 기준 동시 플래시 추정

```
merged.bin 16 MB 기준 (다운로드 시간 ~수초):

  내부망 (1 Gbps)       : 125 MB/s ÷ 16 MB ≈ 동시 7~8명 다운로드
                          다운로드는 수초면 끝나므로 실질 50~100명 처리 가능
  인터넷 (100 Mbps 업로드): 12.5 MB/s ÷ 16 MB ≈ 동시 1명 한계
  인터넷 (1 Gbps 업로드)  : 125 MB/s ÷ 16 MB ≈ 동시 7~8명

  app.bin 단독 (~1 MB) 사용 시 약 16배 여유
```

### 현재 구조의 한계 (MVP 수준)

| 항목 | 현재 상태 | 문제점 |
|------|---------|------|
| 메타데이터 | `_metadata.json` 파일 | 동시 쓰기 시 데이터 손상 위험 |
| 인증 | 없음 | 누구나 업로드·삭제 가능 |
| HTTPS | 없음 | 외부망에서 Web Serial API 불가 |
| 펌웨어 저장 | 로컬 Docker 볼륨 | 서버 장애 시 소실 가능 |
| Rate Limiting | 없음 | 무차별 다운로드 가능 |

### 상업 서비스 전환 로드맵

#### 단기 — 필수 적용

1. **HTTPS 적용** — 외부 접속 시 Web Serial API 동작 필수 조건
2. **인증 추가** — 구매자에게만 플래시 토큰 발급
3. **Rate Limiting** — IP당 다운로드 횟수 제한 (nginx `limit_req`)

#### 중기 — 확장성 확보

4. **메타데이터 DB화** — JSON 파일 → SQLite 또는 PostgreSQL
5. **펌웨어 스토리지** — 로컬 볼륨 → S3 호환 오브젝트 스토리지 (CDN 연동 가능)
6. **플래시 이력 로깅** — 판매 증거, 환불 분쟁 대응용

#### 장기 — 라이선스 모델

7. **1회용 플래시 토큰** — 구매 1건 = 플래시 1회
8. **MAC 주소 바인딩** — 기기별 라이선스 잠금 (`esp_efuse_mac_get_default()`)
9. **결제 연동** — Stripe / 토스페이먼츠

#### 권장 최종 아키텍처

```
[결제] → [라이선스 서버] → 1회용 토큰 발급
                              ↓
                       [웹 플래셔] → Web Serial → ESP32
                              ↓
                       [플래시 로그] → MAC 바인딩 → 라이선스 활성화
```

### 결론

> 현재 구조(내부망)로는 **50~100명 동시** 처리 무리 없음.  
> 인터넷 상업 서비스는 **HTTPS + 인증 + 스토리지 개선** 3가지 선행 후 운영 권장.

---

## 라이선스

MIT
